|  |  |
| --- | --- |
| logos**www.concrete66.ru** | **ООО «ЗТБИ «Конкрит»****г. Верхняя Пышма, ул. Петрова 11, оф.13 тел: (343) 344-66-05****concrete66@mail.ru****otdelprod2014@mail.ru****Действует с 1 марта 2024 г.** |
| **Вибролитые изделия: ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА** **(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 17608-91)****Гарантийный срок - 3 года** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Высота (мм)** | **Кол-во в 1 м.кв. (шт)** | **Средний вес 1 м.кв. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне (м.кв)** | **Цвет** | **Цена с НДС за** **1 м.кв. (руб)** |
| «12 кирпичей» 500х500 C:\Работа\Сайт\Фото\12_kirpich.jpg | h 50 | 4 | 120 | 10 | серый | **1 140** |
| красный | **1 320** |
| коричневый | **1 390** |
| «Гладкая» 500х500  | h 50 | 4 | 120 | 10 | серый | **1 140** |
| красный | **1 320** |
| коричневый | **1 390** |
| «8 Кирпичей» 400х400 | h 50 | 6,25 | 93,7 | 7,68 | серый | **1 080** |
| красный | **1 300** |
| коричневый | **1 350** |
| «Галька» 400х400 | h 50 | 6,25 | 93,7 | 7,68 | серый | **1 080** |
| красный | **1 300** |
| коричневый | **1 350** |
| «Калифорния» 300х300 | h 30 | 11 | 62,7 | 10 | серый | **790** |
| красный | **910** |
| коричневый | **970** |
| «Тучка» 300х300 | h 30 | 11 | 62,7 | 10 | серый | **790** |
| красный | **910** |
| коричневый | **970** |
| «Паркет» 300х300images | h 30 | 11 | 62,7 | 10 | серый | **790** |
| красный | **910** |
| коричневый | **970** |
| «Гладкая» 300х300 | h 30 | 11 | 62,7 | 10 | серый | **790** |
| красный | **910** |
| коричневый | **980** |
| «Клевер» 270х223 |  h 45 | 28 | 103,6 | 15 | серый | **990** |
| красный | **1 220** |
| коричневый | **1 250** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, размер (мм)** | **Высота (мм)** | **Кол-во в 1 м.кв. (шт)** | **Средний вес 1 м.кв. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне (м.кв)** | **Цвет** | **Цена с НДС за** **1 м.кв. (руб)** |
| «Клевер» половинкипоперечные 135х220Клевер половинки поперечные — копияпродольные 270х111 | h 45 | 56 | 103,6 | -- | серый | **105\*** |
| красный | **115\*** |
| коричневый | **135\*** |
| \*Цена половинки плитки «Клевер» указана за 1 штуку без учета упаковки на поддон.Вибролитая плитка производится по ТУ 2661-001-46662516-2017 и ГОСТ 17608-91.Вибролитая тротуарная плитка предназначена для мощения пешеходных участков (тротуары, зоны отдыха, отмостки), а также для декорирования ступеней и укладки в беседках и на террасах.Технические характеристики: прочность бетона В22,5-В30; морозостойкость F 200.По техзаданию Заказчика изготовим плитку с другими техническими характеристиками.Плитка отгружается на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**Стоимость плитки указана с учетом поддона с упаковкой.**Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибролитые изделия: БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ****(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 6665-91)****Гарантийный срок - 3 года** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Вид** | **Средний вес 1 шт. (кг)** | **Кол-во на поддоне** **(шт)** | **Цвет** | **Цена с НДС за 1 шт. (руб)** |
| Бордюр «Садовый» малый500х210х35 | C:\Работа\Прайс\Фото\b_sad_m.jpg | 7,2 | 52 | серый | **135** |
| красный | **180** |
| коричневый | **220** |
| Бордюр «Садовый»500х210х70 |  | 14,4 | 48 | серый | **180** |
| красный | **220** |
| коричневый | **230** |
| Водосток500х160х50 | C:\Работа\Прайс\Фото\Водосток_л.jpg | 6,7 | 108 | серый | **190** |
| красный | **220** |
| коричневый | **240** |
| Бордюры производятся по ТУ 2661-001-46662516-2017 и ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные». Обладают высокими прочностными характеристиками и строгой геометрией. Используются для обустройства дорог и тротуаров, для разделения парковых зон и садовых дорожек, как элемент декоративного оформления.Технические характеристики бордюров: класс бетона В22,5; морозостойкость F 200.Водостоки выпускаются в соответствии ТУ 2661-001-46662516-2017. Водостоки предназначены для поверхностного отведения ливневых осадков. Из-за небольшой глубины водоотводного лотка, его не нужно закрывать сверху решеткой. Бордюры и водостоки отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**Стоимость изделий указана с учетом поддона с упаковкой.**Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибролитые изделия: ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ, ПРОСТУПИ, МАФ****(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 9818-85)****Гарантийный срок - 3 года** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Вид** | **Средний вес 1 шт. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне** **(шт)** | **Цвет** | **Цена с НДС за 1 шт. (руб)** |
| Газонная решетка (травница) бетонная «Булыжник»500х500х80 | C:\Работа\Сайт\Фото\trav_b.jpg | 30 | 28 | серый | **290** |
| Проступь500х400х40 | Ступень 500х400х40 | 18 | 30 | серый | **390** |
| красный | **440** |
| Подступенок500х160х25 | 719181 | 4,5 | 100 | серый | **190** |
| красный | **220** |
| Вазон В1400х400х400 | shop_items_catalog_image336 | 60 | - | серый | **2 700** |
| Вазон В2300х320 | вазон 300х320 | 20 | - | серый | **1 720** |
| Полусфера500х250 | nadolbi-(b10p)-500x500 | 67 | - | серый | **1 070** |
| Проступи и подступенки производятся по ТУ 2661-001-46662516-2017. Продукция отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**Стоимость 1 поддона с упаковкой – 600 руб.**Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибролитые изделия: ЭЛЕМЕНТЫ НАБОРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ****(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 13015.0-83)****Гарантийный срок - 3 года** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Вид** | **Средний вес 1 шт. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне** **(шт)** | **Цена с НДС за 1 шт. (руб)** |
| [Ж/б панель ограждения, тип №4](http://concrete66.ru/shop/ograda/item_287/)2000x500x45 | http://www.ezsk.su/img/kat/catalog1000100.gif | 73 | - | **910** |
| [Ж/б панель ограждения, тип №5](http://concrete66.ru/shop/ograda/item_287/)2000x500x45 | http://www.ezsk.su/img/kat/catalog1000101.gif | 73 | - | **910** |
| [Ж/б панель ограждения, тип №6](http://concrete66.ru/shop/ograda/item_287/)2000x500x45 | C:\Работа\Сайт\Фото\11.gif | 73 | - | **910** |
| [Ж/б панель ограждения, тип №23](http://concrete66.ru/shop/ograda/item_287/)2000x700x45 | http://www.ezsk.su/img/kat/catalog10001033.gif | 70 | - | **1 720** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, размер (мм)** | **Вид** | **Средний вес 1 шт. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне** **(шт)** | **Цена с НДС за 1 шт. (руб)** |
| [Ж/б панель ограждения, тип №32](http://concrete66.ru/shop/ograda/item_287/)2000x500x45 | http://www.ezsk.su/img/kat/catalog10001036.jpg?rand=3624?rand=13717?rand=28606?rand=20962?rand=28689?rand=24883 | 73 | - | **910** |
| [Ж/б панель ограждения, тип №](http://concrete66.ru/shop/ograda/item_287/)332000x500x45 | C:\Работа\Сайт\Фото\np_new.jpg | 65 | - | **910** |
| Столб бетонный  1000 мм(длина паза 500 мм) |  |  | - | **910** |
| Столб бетонный 1500 мм(длина паза 1000 мм) |  | - | **1 840** |
| Столб бетонный 2250 мм(длина паза 1500 мм) |  | - | **2 600** |
| Столб бетонный с пазами 2750 мм(длина паза 2000 мм) |  | - | **3 360** |
| Оголовник для ограждений500х300х90 |  | 20 | - | **1 080** |
| Оголовник для наборного столба380х380х80 |  | 18 | - | **1 080** |
| Оголовник для наборного столба500х500х150 | 55 | - | **1 820** |
| Оголовник для наборного столба600х600х200 | 90 | - | **2 180** |
| Оголовник для наборного столба700х700х250 | 140 | - | **3 780** |
| Камень для  наборного столба, «рваный камень»300х300х200 | C:\Работа\Прайс\Фото\Камень_наб.jpg | 30 | 48 | **490** |
| Камень длянаборного столба, гладкий300х300х200 | C:\Работа\Сайт\Фото\k_nab_g.jpeg | 30 | 48 | **580** |
| Камень для наборного столба, гладкий400х400х200 | 40 | 18 | **570** |
| Камень длянаборного столба, под кирпичный забор280х250х200 | C:\Работа\Сайт\Фото\k_nab.jpeg | 18 | 48 | **230** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, размер (мм)** | **Вид** | **Средний вес 1 шт. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне** **(шт)** | **Цена с НДС за 1 шт. (руб)** |
| Камень угловой для наборного столба, под кирпичный забор280х280х250х200 | C:\Работа\Сайт\Фото\k_nab_t.jpg | 22 | 48 | **260** |
| **По желанию Заказчика возможно изготовление панелей ограждения других видов!**Железобетонные ограждения изготавливаются по ТУ 2661-001-46662516-2017 и [ГОСТ 13015.0-83](http://concrete66.ru/spravka/95/254/) «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные». Наборные ограждения включают в себя столб с пазами и панели, входящие в эти пазы.Технические характеристики: прочность бетона В15-В22,5; морозостойкость не менее  F50.Плитка отгружается на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**Стоимость 1 поддона с упаковкой – 600 руб.**Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибролитые изделия: ПЕЧИ-БАРБЕКЮ, УЛИЧНЫЕ ОЧАГИ****Гарантийный срок - 1 года** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Вид** | **Средний вес 1 шт. (кг)** | **Упаковка на поддонах** **(шт)** | **Цена с НДС за 1 шт. (руб)** |
| Печь-барбекю «Пикник»800х600х2300 |  | 700 | 3 | **42 620** |
| Печь-барбекю «Универсал»850х1100х2300 |  | 800 | 3 | **48 500** |
| Печь-барбекю «Сказка» 1300х1000х2300 |  | 1 200 | 4 | **53 130** |
| Печь-барбекю «Престиж»1700х1000х2300 |  | 1 400 | **63 490** |
| Очаг-казан «Солнышко»(d 1400) |  | 400 | 2 | **20 000** |
| Дополнительный сегмент трубы для печей-барбекю400х360х400 |  | 60 | - | **2 920** |
| Печи-барбекю изготавливаются из специального жаростойкого бетона и выдерживают температуру нагревания до 800 С0.В комплект печей-барбекю входят: металлическая рамка, которая устанавливается в пазы очага и съемная бетонная подложка, которая расположена в топке на поверхности столешницы и является сменным элементом. Под заказ возможна комплектация печей-барбекю гранитной столешницей. В комплект очага-казана входят элементы очага и шамотный кирпич. Кованые элементы заказываются дополнительно. |

|  |
| --- |
| **Вибролитые изделия: ТАКТИЛЬНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА** **(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 17608-91, ГОСТ Р 52875-18, ГОСТ Р 56305-14) Гарантийный срок - 3 года** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Схематичный вид** | **Кол-во в 1 м.кв. (шт)** | **Средний вес 1 м.кв. (кг)** | **Кол-во м.кв. на поддоне (шт)** | **Цвет** | **Цена с НДС за 1 м.кв. (руб)** |
|  «Продольные рифы» 500х500 h 50 |  | 4 | 112 | 10 | серый | **1 540** |
| желтый | **1 760** |
| «Продольные рифы» 300х300 h 50 | 11 | серый | **1 540** |
| желтый | **1 760** |
| «Диагональные рифы» 500х500 h 50 |  | 4 | 112 | 10 | серый | **1 540** |
| желтый | **1 760** |
| «Диагональные рифы»300х300 h 50 | 11 | серый | **1 540** |
| желтый | **1 760** |
| «Купольные рифы в шахматном порядке» 500х500 h 50 |  | 4 | 112 | 10 | серый | **1 540** |
| желтый | **1 760** |
| «Купольные рифы в шахматном порядке» 300х300 h 50 | 11 | серый | **1 540** |
| желтый | **1 760** |
| «Купольные рифы в линейном порядке» 500х500 h 50 |  | 4 | 112 | 10 | серый | **1 540** |
| желтый | **1 760** |
|  «Купольные рифы в линейном порядке» 300х300 h 50 | 11 | серый | **1 540** |
| желтый | **1 760** |
| Тактильная плитка производится по ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 17608-91, ГОСТ Р 52875-2018, ГОСТ Р 56305-2014.Тактильная плитка предназначена для организации пешего пути незрячего (слабовидящего) человека около перекрестков, наземных или подземных переходов, а также вокруг социально значимых объектов.Технические характеристики: прочность бетона В22,5; морозостойкость F 200.Плитка отгружается на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**Стоимость 1 поддона с упаковкой – 600 руб.** Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибролитые изделия: ИСКУССТВЕННЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ** **Гарантийный срок - 3 года** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Вид** | **Кол-во в 1 м.кв. (шт)** | **Упаковка****(шт)** | **Цена с НДС за 1 м.кв. (руб)** |
| Фасадная плитка «Колотый камень»264х127х10 |  | 30 | 28 | **720** |
| Фасадная плитка «Старый кирпич»210х60х15 | **обрез** | 78 | 78 | **1 180** |
| Декоративный облицовочный искусственный камень - это универсальный материал для наружных и внутренних отделочных работ и декорирования. Не содержит горючих составляющих, при нагреве не выделяет дыма.Технические характеристики: класс бетона В22,5; морозостойкость  F 100 |

**ООО «ЗТБИ «Конкрит»**

**г. Верхняя Пышма, ул. Петрова 11, оф.13 тел: (343) 344-66-05** **concrete66@mail.ru** **www.concrete66.ru**