|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\logos.png**www.concrete66.ru**  | **ООО «ЗТБИ «Конкрит»****г. Верхняя Пышма, ул. Петрова 11, оф.13 тел: (343) 344-66-05****concrete66@mail.ru****otdelprod2014@mail.ru****Действует с 03 ноября 2024 г.** |
| **Вибропрессованные изделия: ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА** **(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 17608-91)** **Гарантийный срок - 5 лет** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Высота (мм)** | **Кол-во в 1 м.кв. (шт)** | **Средний вес 1 м.кв. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне (м.кв)** | **Цвет** | **Цена с НДС за** **1 м.кв. (руб)** |
| «Кирпич 100х200»ЭДД 1.5; 1.6; 1.7; 1.8https://www.stroyportal.ru/media/cache/companies/35422/yml_images/1514/4392353_mobile_image_review.jpg | **h 50** | 50 | 110 | 12 | серый | **760** |
| красный | **880** |
| **h 60** | 132 | серый | **800** |
| красный | **910** |
| **h 70** | 154 | 10 | серый | **830** |
| красный | **970** |
| **h 80** | 176 | серый | **910** |
| красный | **1 080** |
| «Кирпич 120х240»https://www.stroyportal.ru/media/cache/companies/35422/yml_images/1514/4392353_mobile_image_review.jpg1П.7; 1П.8 | **h 70** | 34,7 | 154 | 10 | серый | **830** |
| красный | **970** |
| **h 80** | 176 | серый | **910** |
| красный | **1 080** |
| http://stroitelnii-portal.ru/images/board/20236/medium/f51966b45b28acac39fa1e7099bb8744.jpg«Волна 238х119» 1Ф16.6, 1Ф16.7 | **h 60** | 38 | 132 |  | серый | **800** |
| красный | **910** |
| **h 70** | 154 | 10 | серый | **830** |
| красный | **970** |
| C:\Работа\Прайс\Фото\Катушка.jpg«Катушка 160х195» 1Ф7.7, 1Ф7.8 | **h 70** | 36 | 154 | 10 | серый | **830** |
| красный | **970** |
| **h 80** | 176 | серый | **910** |
| красный | **1 080** |
| «Крест 250х225»C:\Работа\Сайт\Фото\Крест.jpg3Ф9.7, 3Ф9.8 | **h 70** | 19,5 | 154 | 10 | серый | **830** |
| красный | **970** |
| **h 80** | 176 | серый | **910** |
| красный | **1 080** |
| «Шестигранник 190х218»1Ш.7, 1Ш.8 | **h 70** | 32 | 154 | 10 | серый | **830** |
| красный | **970** |
| **h 80** | 176 | серый | **910** |
| красный | **1 080** |
| «Ромб 189х323»https://www.gorsnabstroy.ru/upload/iblock/161/161b43f482394e7025fc67fe58f5b2c6.jpg1Р.7; 1Р.8 | **h 70** | 32 | 154 | 10 | серый | **830** |
| красный | **970** |
| **h 80** | 176 | серый | **910** |
| красный | **1 080** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, размер****(мм)**  | **Высота (мм)** | **Кол-во в 1 м.кв. (шт)** | **Средний вес 1 м.кв. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне (м.кв)** | **Цвет** | **Цена с НДС за** **1 м.кв. (руб)** |
| «Старый город»https://ysbkuban.ru/wp-content/uploads/2018/05/trotuarnaya-plitka-staryj-gorod-5-1.jpg120х 60/90/120/150/180 | **h 50** | - | 110 | 12,48 | серый | **820** |
| красный | **940** |
| **h 70** | 154 | 10,56 | серый | **890** |
| красный | **1 030** |
| «Новый город1» 240х160, 200х160  | **h 70** | - | 154 | 10,56 | серый | **890** |
| красный | **1 030** |
| **h 80** | 176 | серый | **970** |
| красный | **1 130** |
| «Новый город2» 200х160, 160х160   | **h 70** | - | 154 | 10,56 | серый | **890** |
| красный | **1 030** |
| **h 80** | 176 | серый | **970** |
| красный | **1 130** |
| «Тайл» **без фаски!** 600х300300х200 | **h 70** | - | 154 |  | серый | **910** |
| красный | **1 050** |
| **h 80** | 176 | серый | **1 030** |
| красный | **1 200** |
| «Квадрат 100х100»ЭДД2.7; ЭДД2.8 | **h 70** | 100 | 154 | 10 | серый | **1 020** |
| красный | **1 150** |
| **h 80** | 176 | серый | **1 110** |
| красный | **1 280** |
| «Квадрат 200х200» 1К.7, 1К.8 | **h 70** | 25 | 154 | 10 | серый | **830** |
| красный | **970** |
| **h 80** | 176 | серый | **910** |
| красный | **1 080** |
| «Квадрат 300х300»3К.7, 3К.8 | **h 70** | 11 | 154 | 10 | серый | **910** |
| красный | **1 050** |
| **h 80** | 176 | серый | **1 030** |
| красный | **1 200** |
| «Квадрат 400х400»5К.7, 5К.8  | **h 70** | 6,25 | 154 | 10,56 | серый | **910** |
| красный | **1 050**  |
| **h 80** | 176 | серый | **1 030** |
| красный | **1 200** |
| «Квадрат 400х400»5К.7, 5К.8 **армированная** | **h 70** | 6,25 | 156 | 10,56 | серый | **1 240** |
| красный | **1 420** |
| **h 80** | 178 | серый | **1 340** |
| красный | **1 540** |
| «Квадрат 500х500»6К.7, 6К.8, 6К.10 | **h 70** | 4 | 154 | 10 | серый | **910** |
| красный | **1 050** |
| **h 80** | 176 | серый | **1 030** |
| красный | **1 200** |
| **h 100** | 220 | 9 | серый | **1 240** |
| красный | **1 450** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, размер (мм)** | **Высота (мм)** | **Кол-во в 1 м.кв. (шт)** | **Средний вес 1 м.кв. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне (м.кв)** | **Цвет** | **Цена с НДС за** **1 м.кв. (руб)** |
| «Квадрат 500х500» 6К.7, 6К.8, 6К.10**армированная** | **h 70** | 4 | 156 | 10 | серый | **1 240** |
| красный | **1 420** |
| **h 80** | 178 | серый | **1 340** |
| красный | **1 540** |
| **h 100** | 222 | 9 | серый | **1 550** |
| красный | **1 800** |
| «Сити1» 450х225 | **h 70** | 9,8 | 154 | 10 | серый | **870** |
| красный | **1 030** |
| **h 80** | 176 | серый | **970** |
| красный | **1 120** |
| «Сити2» 225х150 | **h 70** | 29,6 | 154 | 10 | серый | **830** |
| красный | **990** |
| **h 80** | 176 | серый | **910** |
| красный | **1 120** |
| C:\Работа\Сайт\Картинки\plita_tram.jpg«Плита трамвайная»460х460 | **h 120** | 4,72 | 264 | 7,6 | серый | **2 030** |
| C:\Работа\Сайт\Картинки\plita_tram.jpg«Плита трамвайная»566х460 | **h 120** | 3,82 | 267 | 7,34 | серый | **2 160** |
| [«Прямоугольник» 400х300](http://concrete66.ru/shop/t_plitka/plitka-pryamougolnik/553/)  | **h 70** | 8,33 | 154 | 10,56 | серый | **880** |
| красный | **1 020** |
| **h 80** | 176 | серый | **970** |
| красный | **1 120** |
| Газонная решетка «8 сот»370х245 | **h 80** | 11 | 121 | 10 | серый | **860** |
| красный | **1 010** |
| **https://st46.stpulscen.ru/images/product/272/176/573_big.jpg**Газонная решетка «5 сот» 400х400 | **h 80** | 6,25 | 117,5 | 10,56 | серый | **860** |
| красный | **1 020** |
| Тротуарная плитка производится методом полусухого вибропрессования с полным прокрасом по ТУ 2661-001-46662516-2017 и ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные».Технические характеристики: прочность бетона В22,5-В30 (М300-М400); морозостойкость F 200.По техзаданию Заказчика изготовим плитку с другими техническими характеристиками.Возможные цвета плитки под заказ: красный, коричневый, черный, зеленый, синий, желтый и белый.По желанию Заказчика возможно изготовление двухслойной плитки с верхним прокрасом.Плитка отгружается на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**!!! Стоимость указана с учетом стоимости поддона с упаковкой. Отгрузка - кратно 1 поддону !!!****Производим отгрузки авто и ж/д транспортом.** |

|  |
| --- |
| **Вибропрессованные изделия: БОРДЮРНЫЕ КАМНИ**  **(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 6665-91)****Гарантийный срок - 5 лет** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Вид** | **Средний вес 1 шт. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне** **(шт)** | **Цвет** | **Цена с НДС за 1 шт. (руб)** |
| Камень бордюрный БР 50.20.5500х200х50 | https://trotter.ru/wp-content/uploads/2015/05/Bordyur-sadovyiy-BR-50.20.6.jpg | 10 | 92 | серый | **140** |
| красный | **160** |
| Камень бордюрный БР 100.20.81000х200х80 | https://images.ru.prom.st/345515595_w640_h640_bordyur-trotuarnyj-br100208.jpg | 36 | 45 | серый | **270** |
| красный | **350** |
| Камень бордюрный БР 100.30.151000х300х150  | **https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFxiBXrEvrUxrsPTgkx-qK4mf80xk_r6SX3W0HagLnYyE5gIzJpQ** | 100 | 18 | серый | **540** |
| Камень бордюрный БР 100.30.181000х300х180 | 120 | 14 | серый | **640** |
| Бордюрные камни вибропрессованные производятся по ТУ 2661-001-46662516-2017 и ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные». Технические характеристики: прочность бетона: В22,5 (М300) тротуарные, В30 (М400) дорожные; морозостойкость F 200.По техзаданию Заказчика изготовим бордюры с другими техническими характеристиками.Камни бордюрные отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**!!! Стоимость указана с учетом стоимости поддона с упаковкой. Отгрузка - кратно 1 поддону !!!**Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибропрессованные изделия: ВОДОСТОКИ И ПРОСТУПИ»** **(ТУ 2661-001-46662516-2017)****Гарантийный срок - 5 лет** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Высота (мм)** | **Средний вес 1 шт. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне (шт)** | **Цвет** | **Цена с НДС за** **1 шт. (руб)** |
| https://trotter.ru/wp-content/uploads/2017/01/Vodostok-500h160h50.jpgВодосток 500х200 | **h 70** | 14 | 100 | серый | **130** |
| красный | **160** |
| C:\Работа\Реклама\Каталог Concrete\Фото каталог 2020\Фото 2.jpgВодосток 1000х125 | **h 150** | 20 | - | серый | **640** |
| C:\Users\User\Desktop\ЩИТЫ, ПОЛИГРАФИЯ\2018\проступь 100х35х15.pngПроступь 1000х390 | **h 80** | 65 | 15 | серый | **460** |
| красный | **500** |
| C:\Users\User\Desktop\ЩИТЫ, ПОЛИГРАФИЯ\2018\проступь 100х35х15.pngПроступь 1000х350 | **h 150** | 110 | 20 | серый | **740** |
| красный | **830** |
| C:\Работа\Сайт\Фото\plita_p.jpegПлита парапетная 500х250  | **h 70** | 22 | 100 | серый | **290** |
| Проступи и водостоки производятся методом полусухого вибропрессования по ТУ 2661-001-46662516-2017.Технические характеристики: прочность бетона В22,5-В30 (М300-М400); морозостойкость F 200.По техзаданию Заказчика изготовим проступи и водостоки с другими техническими характеристиками. Изделия отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**Стоимость 1 поддона с упаковкой – 600 руб.** |

|  |
| --- |
| **Вибропрессованные изделия: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ**  **(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 6133-99)****Гарантийный срок - 5 лет** |
| **Наименование** | **Вид, размер (мм)** | **Средний вес** **1 шт. (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне** **(шт)** | **Кол-во** **в 1 м.куб. (шт)** | **Цена с НДС** **за 1 шт. (руб)** |
| Вентиляционный блок 1-канальный, М200 | 390х190х188small_shop_items_catalog_image463.jpg | 16 | 72 | 72 | **100** |
| Вентиляционный блок 1-канальный, М200 | 440х220х160**C:\Работа\Сайт\Картинки\1-кан 440.jpg** | 17 | 60 | 64 | **105** |
| Вентиляционный блок 2-канальный, М200  | 390х190х188 | 17 | 72 | 72 | **105** |
| Вентиляционный блок 2-канальный, М200 | small_shop_items_catalog_image366.png440х220х160 | 19 | 60 | 64 | **110** |
| Вентиляционный блок 2-канальный, М200 | 890х300х200 |  |  | 18,7 | **220** |
| Вентиляционный блок 3-канальный, М200 | 660х220х160small_shop_items_catalog_image367.jpg | 25 | 48 | 43 | **150** |
| Вентиляционные блоки  производятся методом полусухого вибропрессования по ТУ 2661-001-46662516-2017, и  [ГОСТ 6133-99](http://concrete66.ru/spravka/95/247/) «Камни бетонные стеновые».Технические характеристики: прочность бетона В15 (М200); морозостойкость F75 (F100, F200).По техзаданию Заказчика изготовим блоки с другими техническими характеристиками.Блоки отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**!!! Стоимость указана с учетом стоимости поддона с упаковкой. Отгрузка - кратно 1 поддону !!!** Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибропрессованные изделия: КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ** **(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 33126-2014)****Гарантийный срок - 5 лет** |
| **Наименование** | **Вид, размер (мм)** | **Средний вес** **1 шт (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне** **(шт)** | **Кол-во** **в 1 м.куб. (шт)** | **Цена с НДС** **за шт. (руб)** |
| Камень стеновой пустотелый (керамзитоблок)КБСР-ПС-39 | 390х190х188small_shop_items_catalog_image361.png | 13 | 72 | 72 | **100** |
| Керамзитоцементные блоки производятся методом полусухого вибропрессования по ТУ 2661-001-46662516-2017 и [ГОСТ 33126-2014](http://concrete66.ru/spravka/95/247/) «Блоки керамзитобетонные стеновые».Технические характеристики: марка керамзитобетона по средней плотности D1100.Камни отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**!!! Стоимость указана с учетом стоимости поддона с упаковкой. Отгрузка - кратно 1 поддону !!!**Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибропрессованные изделия: СТЕНОВЫЕ БЛОКИ и КИРПИЧИ**  **(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 6133-99)****Гарантийный срок - 5 лет** |
| **Наименование** | **Вид, размер (мм)** | **Средний вес** **1 шт (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне** **(шт)** | **Кол-во** **в 1 м.куб. (шт)** | **Цена с НДС** **за 1 шт. (руб)** |
| Кирпич одинарный полнотелый, М150 | 250х120х65**https://alidistroy.ru/upload/iblock/4ef/4ef0ae63b21aa8f7ad79780dbf455e65.jpg** | 4,2 | 360 | 512 | **22** |
| Кирпич одинарный полнотелый, М200 | **24** |
| Кирпич одинарный полнотелый, М300 | **27** |
| Кирпич полуторный полнотелый, М150 | 250х120х88**https://alidistroy.ru/upload/iblock/4ef/4ef0ae63b21aa8f7ad79780dbf455e65.jpg** | 5,7 | 300 | 378 | **27** |
| Кирпич полуторный полнотелый, М200 | **28** |
| Кирпич полуторный полнотелый, М300  | **31** |
| Камень стеновой полнотелый (пескоблок)КСР-ПР-ПЛ-39, М200 | 390х190х188C:\Работа\Прайсы\Фото\Пескоблок.jpg | 30 | 72 | 72 | **130** |
| Камень стеновой пустотелый (пескоблок)КСР-ПР-ПС-39, М150 | 390х190х188small_shop_items_catalog_image361.png | 22 | 72 | 72 | **100** |
| Камень стеновой пустотелый (пескоблок)КСР-ПР-ПС-39, М200 | 390х190х188small_shop_items_catalog_image361.png | 22 | 72 | 72 | **105** |
| Камень перегородочный пустотелый (пескоблок)КПР-ПР-ПС-39, М200 | 390х120х188C:\Работа\Реклама\Каталог Concrete\Фото каталог 2020\Фото 3.jpg | 13 | 104 | 113 | **60** |
| Стеновые блоки и кирпичи  производятся методом полусухого вибропрессования по ТУ 2661-001-46662516-2017 и [ГОСТ 6133-99](http://concrete66.ru/spravka/95/247/) «Камни бетонные стеновые».Технические характеристики: прочность бетона В10-В30 (М150-М400); морозостойкость F75-F200.По техзаданию Заказчика изготовим блоки и кирпичи с другими техническими характеристиками.Блоки отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**!!! Стоимость указана с учетом стоимости поддона с упаковкой. Отгрузка - кратно 1 поддону !!!** Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибропрессованные изделия: «РВАНЫЙ КАМЕНЬ» -СТЕНОВЫЕ БЛОКИ, КИРПИЧИ, ПЛИТКА**  **(ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 6133-99)****Гарантийный срок - 5 лет** |
| **Наименование** | **Вид, размер (мм)** | **Средний вес** **1 шт (кг)** | **Кол-во на 1 поддоне** **(шт)** | **Кол-во** **в 1 м.куб. (шт)** | **Цена с НДС** **за шт. (руб)** |
| Кирпич полуторный пустотелый, «рваный камень» М150 | 250х120х88 | 5 | 300 | 378  | **37** |
| Кирпич полуторный пустотелый угловой, «рваный камень», М150 | 250х120х88 | 5 | 300 | 378 | **43** |
| Камень стеновой полнотелый «рваный камень» КПЛ-ПР-ПЛ-39, М200 | 390х90х90 | 6,8 | 240 | 316 | **90** |
| Камень стеновой полнотел. угловой "рваный камень" КПЛ-УГ-ПЛ-19, М200 | 195х90х90 | 3,4 | 480 | 632 | **70** |
| Камень стеновой полнотелый «рваный камень» КПЛ-ПР-ПЛ-39, М200 | 390х95х188**C:\Работа\Реклама\Каталог Concrete\Фото каталог 2020\фото6.jpg** | 13 | 100 | 143 | **82** |
| Камень стеновой пустотелый с пазами«рваный камень» КСЛ-ПР-ПС-39, М150-200 | 390х195х188 | 24 | 60 | 69 | **120** |
| Камень стеновой пустотелый «рваный камень» КСЛ-ПР-ПС-39, М150-200 | 390х195х188C:\Работа\Реклама\Каталог Concrete\Фото каталог 2020\фото10-1.jpg | 24,6 | 60 | 69 | **120** |
| Камень стеновой пустотелый угловой«рваный камень» КСЛ-УГ-ПС-39, М150-200 | 390х195х188C:\Работа\Реклама\Каталог Concrete\Фото каталог 2020\фото11.jpg | 24,6 | 60 | 69 | **130** |
| Облицовочная плитка «Рваный камень» | 250х120х25**C:\Работа\Сайт\Картинки\rvan_kam.jpg** | 2,6 | - | 33,3 в 1 м.кв | **42** |
| Стеновые блоки и кирпичи  производятся методом полусухого вибропрессования по ТУ 2661-001-46662516-2017 и [ГОСТ 6133-99](http://concrete66.ru/spravka/95/247/) «Камни бетонные стеновые».Технические характеристики: прочность бетона В10-В30 (М150-М400); морозостойкость F75-F200.По техзаданию Заказчика изготовим блоки и кирпичи с другими техническими характеристиками.Кирпичи и камни отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**!!! Стоимость указана с учетом стоимости поддона с упаковкой. Отгрузка - кратно 1 поддону !!!**Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

|  |
| --- |
| **Вибропрессованные изделия: ПЛИТЫ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ (ТУ 2661-001-46662516-2017)****Гарантийный срок - 3 года** |
| **Наименование, размер (мм)** | **Вид, размер (мм)** | **Вес** **1 шт (кг)** | **Цена с НДС** **за шт. (руб)** |
| Плита укрепления Б-8 | C:\Users\User\Desktop\92_image.png500х500х80  | 45 | **580** |
| Плита укрепления П-1 | C:\Users\User\Desktop\92_image.png490х490х100 | 53 | **810** |
| Технические характеристики: марка бетона М300 (класс В22,5), морозостойкость F300.По техзаданию Заказчика изготовим плиты с другими техническими характеристиками.Плиты отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч пленка и пропиленовая лента.**Стоимость 1 поддона с упаковкой – 600 руб.** Производим отгрузки авто и ж/д транспортом. |

**ООО «ЗТБИ «Конкрит»**

**г. Верхняя Пышма, ул. Петрова 11, оф.13 тел: (343) 344-66-05**

**concrete66@mail.ru****otdelprod2014@mail.ru**

**www.concrete66.ru**