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www.concrete66.ru                                           
	ООО «ЗТБИ «Конкрит»
г. Верхняя Пышма, ул. Петрова 11 тел: (343) 344-66-05, МАХ 8966-708-13-03
concrete66@mail.ru        otdelprod2014@mail.ru


Действует с 15 июня 2026 г.

	Вибропрессованные изделия: БЕТОННАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
 (ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 17608-91)    
Гарантийный срок - 5 лет

	Наименование, размер            (мм)
	Высота         (мм)
	Кол-во         в 1 м.кв. (шт)
	Средний вес 1 м.кв. (кг)
	Кол-во на         1 поддоне (м.кв)
	Цвет
	Цена с НДС за 
1 м.кв. (руб)

	«Кирпич 100х200»
ЭДД 1.6; 1.7; 1.8
[image: https://www.stroyportal.ru/media/cache/companies/35422/yml_images/1514/4392353_mobile_image_review.jpg]
	h 60
	50
	132
	12
	серый
	880

	
	
	
	
	
	красный
	1 100

	
	h 70
	
	154
	10
	серый
	910

	
	
	
	
	
	красный
	               1 166

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 293

	«Кирпич 120х240»
[image: https://www.stroyportal.ru/media/cache/companies/35422/yml_images/1514/4392353_mobile_image_review.jpg]1П.7; 1П.8

	h 70
	34,7
	154
	10
	серый
	910

	
	
	
	
	
	красный
	1 166

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 293

	[image: http://stroitelnii-portal.ru/images/board/20236/medium/f51966b45b28acac39fa1e7099bb8744.jpg]«Волна 238х119»       1Ф16.7


	h 70
	38
	154
	10
	серый
	910

	
	
	
	
	
	красный
	1 166

	[image: C:\Работа\Прайс\Фото\Катушка.jpg]«Катушка 160х195»          1Ф7.7; 1Ф7.8

	h 70
	36
	154
	10
	серый
	910

	
	
	
	
	
	красный
	1 166

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 293

	«Крест 250х225»
[image: C:\Работа\Сайт\Фото\Крест.jpg]3Ф9.7; 3Ф9.8

	h 70
	19,5
	154
	10
	серый
	910

	
	
	
	
	
	красный
	1 166

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 293

	«Шестигранник 190х218»
[image: ]1Ш.7; 1Ш.8

	h 70
	32
	154
	10
	серый
	910

	
	
	
	
	
	красный
	1 166

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 293

	«Ромб  189х323»
[image: https://www.gorsnabstroy.ru/upload/iblock/161/161b43f482394e7025fc67fe58f5b2c6.jpg]1Р.7; 1Р.8

	h 70
	32
	154
	10
	серый
	910

	
	
	
	
	
	красный
	1 166

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 293









	
Наименование, размер
(мм)            

	Высота         (мм)
	Кол-во         в 1 м.кв. (шт)
	Средний вес 1 м.кв. (кг)
	Кол-во на         1 поддоне (м.кв)
	Цвет
	Цена с НДС за 
1 м.кв. (руб)

	«Старый город»
[image: https://ysbkuban.ru/wp-content/uploads/2018/05/trotuarnaya-plitka-staryj-gorod-5-1.jpg]120х 60/90/120/150/180


	h 60
	-
	132
	11,83
	серый
	900

	
	
	
	
	
	красный
	1 120

	
	h 70
	
	154
	10
	серый
	980

	
	
	
	
	
	красный
	1 236

	
	h 80
	
	176
	10
	серый
	1 070

	
	
	
	
	
	красный
	1 363

	[image: ]«Новый город1»                 240х160, 200х160 
	h 70
	-
	154
	10,56
	серый
	980

	
	
	
	
	
	красный
	1 236

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	               1 070

	
	
	
	
	
	красный
	1 363

	[image: ]«Новый город2»          200х160, 160х160
       
  
	h 70
	-
	154
	10,56
	серый
	980

	
	
	
	
	
	красный
	1 236

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 070

	
	
	
	
	
	красный
	1 363

	«Тайл»  600х300
без фаски!  [image: ]

	h 70
	5,5
	154
	10,8
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 256

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 130

	
	
	
	
	
	красный
	1 423

	«Квадрат 100х100»
[image: ]ЭДД2.7; ЭДД2.8

	h 70
	100
	154
	10
	серый
	980

	
	
	
	
	
	красный
	1 236

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 070

	
	
	
	
	
	красный
	1 363

	«Квадрат 200х200» 
[image: ]1К.7; 1К.8

	h 70
	25
	154
	10
	серый
	910

	
	
	
	
	
	красный
	1 166

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 293

	«Квадрат 300х300»
3К.7; 3К.8; 3К.10
[image: ]
	h 70
	11
	154
	10
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 256

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 130

	
	
	
	
	
	красный
	1 423

	
	h 100
	
	220
	8,7
	серый
	1 550

	
	
	
	
	
	красный
	1 916

	«Квадрат 400х400»
[image: ]5К.7; 5К.8
 
	h 70
	6,25
	154
	10,56
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 256

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 130

	
	
	
	
	
	красный
	1 423

	«Квадрат 400х400»
[image: ]5К.7; 5К.8 армированная

	h 70
	6,25
	156
	10,56
	серый
	1 360

	
	
	
	
	
	красный
	1 616

	
	h 80
	
	178
	
	серый
	1 470

	
	
	
	
	
	красный
	1 763







	Наименование, размер            (мм)
	Высота         (мм)
	Кол-во         в 1 м.кв. (шт)
	Средний вес 1 м.кв. (кг)
	Кол-во на         1 поддоне (м.кв)
	Цвет
	Цена с НДС за 
1 м.кв. (руб)

	«Квадрат 500х500»
6К.7; 6К.8; 6К.10
[image: ]
	h 70
	
4
	154
	10
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 256

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 130

	
	
	
	
	
	красный
	1 423

	
	h 100
	
	220
	9
	серый
	1 550

	
	
	
	
	
	красный
	1 916

	«Квадрат 500х500»       6К.7; 6К.8; 6К.10
армированная
[image: ]
	h 70
	4
	156
	10
	серый
	1 486

	
	
	
	
	
	красный
	1 742

	
	h 80
	
	178
	
	серый
	1 616

	
	
	
	
	
	красный
	1 909

	
	h 100
	
	222
	9
	серый
	2 036

	
	
	
	
	
	красный
	2 402

	[image: ]«Сити1» 450х225


	h 70
	9,8
	154
	10
	серый
	980

	
	
	
	
	
	красный
	1 236

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 070

	
	
	
	
	
	красный
	1 363

	«Сити2» 225х150
[image: ]
	h 70
	29,6
	154
	10
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 256

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 130

	
	
	
	
	
	красный
	1 423

	[image: C:\Работа\Сайт\Картинки\plita_tram.jpg]«Плита трамвайная»
460х460

	h 120
	4,72
	264
	7,6
	серый
	2 240

	[image: C:\Работа\Сайт\Картинки\plita_tram.jpg]«Плита трамвайная»
566х460

	h 120
	3,82
	267
	7,34
	серый
	2 380

	«Прямоугольник» 400х300
[image: ]
 
	h 70
	8,33
	154
	10,56
	серый
	1 000

	
	
	
	
	
	красный
	1 256

	
	h 80
	
	176
	
	серый
	1 130

	
	
	
	
	
	красный
	1 423

	[image: ]Газонная решетка «8 сот»
370х245
	h 80
	11
	121
	10
	серый
	950

	
	
	
	
	
	красный
	1 243

	[image: https://st46.stpulscen.ru/images/product/272/176/573_big.jpg]Газонная решетка «5 сот» 400х400
	h 80
	6,25
	117,5
	10,56
	серый
	950

	
	
	
	
	
	красный
	1 243

	Тротуарная плитка производится методом полусухого вибропрессования  с полным прокрасом 
по  ТУ 2661-001-46662516-2017 и ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные».
Технические характеристики: прочность бетона В22,5-В30 (М300-М400); морозостойкость F 200.
По техзаданию Заказчика изготовим плитку с другими техническими характеристиками.
Возможные цвета плитки под заказ: красный, коричневый, черный, зеленый, синий, желтый и белый.
По желанию Заказчика возможно изготовление двухслойной плитки с верхним прокрасом.
Плитка отгружается на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч-пленка и пропиленовая лента.
!!!  Стоимость поддона с упаковкой – 600 руб/шт. Отгрузка - кратно 1 поддону  !!!
Производим отгрузки авто и ж/д транспортом.





	Вибропрессованные изделия: БЕТОННЫЕ БОРДЮРНЫЕ КАМНИ  
 (ТУ 2661-001-46662516-2017,  ГОСТ 6665-91)
Гарантийный срок - 5 лет

	Наименование, размер            (мм)
	Вид
	Средний вес                     1 шт. (кг)
	Кол-во на        1 поддоне 
(шт)
	Цвет
	Цена с НДС          за 1 шт. (руб)

	Камень бордюрный        БР 50.20.5
500х200х50
	[image: https://trotter.ru/wp-content/uploads/2015/05/Bordyur-sadovyiy-BR-50.20.6.jpg]
	10
	92
	серый
	160

	
	
	
	
	красный
	180

	Камень бордюрный        БР 100.20.8
1000х200х80
	[image: https://images.ru.prom.st/345515595_w640_h640_bordyur-trotuarnyj-br100208.jpg]
	36
	48
	серый
	250

	
	
	
	
	красный
	340

	Камень бордюрный        БР 100.30.15
1000х300х150 
	[image: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFxiBXrEvrUxrsPTgkx-qK4mf80xk_r6SX3W0HagLnYyE5gIzJpQ]
	100
	18
	серый
	550

	Камень бордюрный        БР 100.30.18
1000х300х180
	
	120
	14
	серый
	650

	Камень бордюрный        БР 100.45.15
1000х450х150
	[image: ]
	145
	
	серый
	1 000

	Камень бордюрный        БР 100.45.18
1000х450х180
	
	190
	
	серый
	1 200

	Бордюрные камни вибропрессованные  производятся по  ТУ 2661-001-46662516-2017 
и ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные».
 Технические характеристики: прочность бетона: В22,5 (М300) тротуарные, В30 (М400) дорожные;  морозостойкость F 200.
По техзаданию Заказчика изготовим бордюры с другими техническими характеристиками.
Камни бордюрные отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч-пленка и пропиленовая лента.
!!!  Стоимость поддона с упаковкой – 600 руб/шт.  Отгрузка - кратно 1 поддону !!!
Производим отгрузки авто и ж/д транспортом.



	Вибропрессованные изделия: БЕТОННЫЕ ВОДОСТОКИ И ПРОСТУПИ
 (ТУ 2661-001-46662516-2017)
Гарантийный срок - 5 лет

	[image: https://trotter.ru/wp-content/uploads/2017/01/Vodostok-500h160h50.jpg]Наименование, размер            (мм)
	Высота         (мм)
	Средний вес 1 шт. (кг)
	Кол-во на         1 поддоне (шт)
	Цвет
	Цена с НДС за 
1 шт. (руб)

	Водосток 500х200

	h 70
	14
	100
	серый
	200

	
	
	
	
	красный
	250

	[image: C:\Users\User\Desktop\ЩИТЫ, ПОЛИГРАФИЯ\2018\проступь 100х35х15.png]Проступь 1000х390

	h 80
	65
	15
	серый
	500

	
	
	
	
	красный
	620

	[image: C:\Users\User\Desktop\ЩИТЫ, ПОЛИГРАФИЯ\2018\проступь 100х35х15.png]Проступь 1000х350

	h 150
	110
	20
	серый
	860

	
	
	
	
	красный
	1 060


















	
Наименование, размер            (мм)
	Высота         (мм)
	Средний вес 1 шт. (кг)
	Кол-во на         1 поддоне (шт)
	Цвет
	Цена с НДС за
1 шт. (руб)

	[image: C:\Работа\Сайт\Фото\plita_p.jpeg]Плита парапетная 500х250 

	h 70
	22
	100
	серый
	310

	Проступи и водостоки  производятся методом полусухого вибропрессования  по  ТУ 2661-001-46662516-2017.
Технические характеристики: прочность бетона В22,5-В30 (М300-М400); морозостойкость F 200.
По техзаданию Заказчика изготовим проступи и водостоки с другими техническими характеристиками. 
Изделия отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч-пленка и пропиленовая лента.
Стоимость  1 поддона с упаковкой – 600 руб.









	Вибропрессованные изделия: БЕТОННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ 
 (ТУ 2661-001-46662516-2017,  ГОСТ 6133-99)
Гарантийный срок - 5 лет

	Наименование
	Вид,                 размер                   (мм)
	Средний вес 
1 шт. (кг)
	Кол-во на        1 поддоне 
(шт)
	Кол-во 
в 1 м.куб. (шт)
	Цена с НДС 
за  1 шт. (руб)

	Вентиляционный блок     1-канальный, М200
	390х190х188
[image: ]
	16
	75
	72
	105

	Вентиляционный блок     1-канальный, М200
	[image: C:\Работа\Сайт\Картинки\1-кан 440.jpg]440х220х160
	17
	60
	64
	110

	Вентиляционный блок     2-канальный, М200 
	[image: ]390х190х188


	17
	75
	72
	110

	Вентиляционный блок     2-канальный, М200
	[image: ]440х220х160


	19
	60
	64
	115

	Вентиляционный блок     2-канальный, М200
	[image: ]890х300х200

	
	
	18,7
	230

	Вентиляционный блок    3-канальный, М200
	[image: ]660х220х160
	25
	48
	43
	160

	Вентиляционные блоки  производятся  методом полусухого вибропрессования  
по ТУ 2661-001-46662516-2017, и  ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые».
Технические характеристики: прочность бетона В15 (М200); морозостойкость F75 (F100, F200).
По техзаданию Заказчика изготовим блоки с другими техническими характеристиками.
Блоки отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч-пленка и пропиленовая лента.
!!!  Стоимость поддона с упаковкой – 600 руб/шт.  Отгрузка - кратно 1 поддону !!! 
Производим отгрузки авто и ж/д транспортом.




	Вибропрессованные изделия:  КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
 (ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 33126-2014)
Гарантийный срок - 5 лет

	Наименование
	Вид,                       размер                   (мм)
	Средний вес 
1 шт (кг)
	Кол-во на        1 поддоне 
(шт)
	Кол-во 
в 1 м.куб. (шт)
	Цена с НДС 
за шт. (руб)

	Камень стеновой 
пустотелый 
(керамзитоблок)
КБСР-ПС-39, D1100
	390х190х188
[image: ]
	13
	75
	72
	115

	Камень стеновой 
полнотелый 
(керамзитоблок)
КБСР-ПЛ-39, D1100
	[image: ]390х190х188
	18
	75
	72
	155

	Камень перегородочный пустотелый  (керамзитоблок)
КБП-ПС-39, D1100
	390х120х188[image: ]
	7
	105
	113
	65

	Камень перегородочный полнотелый  (керамзитоблок)
КБП-ПЛ-39, D1100
	390х120х188[image: ]
	10
	105
	113
	90

	Керамзитоцементные блоки производятся методом полусухого вибропрессования по  ТУ 2661-001-46662516-2017 
и ГОСТ 33126-2014 «Блоки керамзитобетонные стеновые».
Технические характеристики:  марка керамзитобетона по средней плотности D1100.
Камни отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч-пленка и пропиленовая лента.
!!!  Стоимость поддона с упаковкой – 600 руб/шт.  Отгрузка - кратно 1 поддону  !!!
Производим отгрузки авто и ж/д транспортом.







	Вибропрессованные изделия: БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ и КИРПИЧИ 
 (ТУ 2661-001-46662516-2017,  ГОСТ 6133-99)
Гарантийный срок - 5 лет

	Наименование
	Вид,                       размер                   (мм)
	Средний вес 
1 шт (кг)
	Кол-во на        1 поддоне 
(шт)
	Кол-во 
в 1 м.куб. (шт)
	Цена с НДС 
за 1 шт. (руб)

	Кирпич одинарный полнотелый,  М150
	250х120х65
[image: https://alidistroy.ru/upload/iblock/4ef/4ef0ae63b21aa8f7ad79780dbf455e65.jpg]
	4,2
	360
	512
	23

	Кирпич одинарный полнотелый,  М200
	
	
	
	
	25

	Кирпич одинарный полнотелый,  М300
	
	
	
	
	28



	Наименование
	Вид,                       размер                   (мм)
	Средний вес 
1 шт (кг)
	Кол-во на        1 поддоне 
(шт)
	Кол-во 
в 1 м.куб. (шт)
	Цена с НДС 
за 1 шт. (руб)

	Кирпич полуторный полнотелый,  М150
	250х120х88
[image: https://alidistroy.ru/upload/iblock/4ef/4ef0ae63b21aa8f7ad79780dbf455e65.jpg]

	5,7

	300

	378

	28

	Кирпич  полуторный полнотелый,  М200
	
	
	
	
	29

	Кирпич  полуторный полнотелый,  М300     
	
	
	
	
	32

	Камень стеновой 
полнотелый 
(пескоблок)
КСР-ПР-ПЛ-39, М200
	390х190х188
[image: C:\Работа\Прайсы\Фото\Пескоблок.jpg]

	30
	75
	72
	135

	Камень стеновой 
пустотелый 
(пескоблок)
КСР-ПР-ПС-39, М150
	390х190х188
[image: ]
	22
	75
	72
	105

	Камень стеновой 
пустотелый 
(пескоблок)
КСР-ПР-ПС-39, М200
	390х190х188
[image: ]
	22
	75
	72
	110

	Камень 
перегородочный пустотелый (пескоблок)
КПР-ПР-ПС-39-12, М200
	390х120х188
[image: ]
	13
	105
	113
	63

	Стеновые блоки и кирпичи  производятся методом полусухого вибропрессования по  ТУ 2661-001-46662516-2017 
и ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые».
Технические характеристики: прочность бетона В10-В30 (М150-М400); морозостойкость F75-F200.
По техзаданию Заказчика изготовим блоки и кирпичи с другими техническими характеристиками.
Блоки отгружаются на поддонах размером 1200х800 и 1200х1000 мм. Упаковка стрейч-пленка и пропиленовая лента.
!!!  Стоимость поддона с упаковкой – 600 руб/шт.  Отгрузка - кратно 1 поддону  !!! 
Производим отгрузки авто и ж/д транспортом.




	Вибропрессованные изделия:  «РВАНЫЙ КАМЕНЬ» - БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ, КИРПИЧИ, ПЛИТКА 
 (ТУ 2661-001-46662516-2017, ГОСТ 6133-99)
Гарантийный срок - 5 лет

	Наименование
	Вид,                       размер                   (мм)
	Средний вес 
1 шт (кг)
	Кол-во на        1 поддоне 
(шт)
	Кол-во 
в 1 м.куб. (шт)
	Цена с НДС 
за шт. (руб)

	Кирпич полуторный пустотелый,
 «рваный камень»  М150
	[image: ]250х120х88


	5
	300
	378 
	39

	Кирпич полуторный пустотелый угловой,
 «рваный камень»,  М150
	[image: ]250х120х88


	5
	300
	378
	45

	Наименование
	Вид,                       размер                   (мм)
	Средний вес 
1 шт (кг)
	Кол-во на        1 поддоне 
(шт)
	Кол-во 
в 1 м.куб. (шт)
	Цена с НДС 
за шт. (руб)

	Камень стеновой 
полнотелый 
«рваный камень»  
КПЛ-ПР-ПЛ-39, М200
	390х90х90
[image: ]
	6,8
	240
	316
	95

	Камень стеновой полнотел. угловой "рваный камень"                  КПЛ-УГ-ПЛ-19, М200
	[image: ]195х90х90

	3,4
	480
	632
	85

	Камень стеновой 
полнотелый 
«рваный камень»  
КПЛ-ПР-ПЛ-39, М200
	390х95х188
[image: C:\Работа\Реклама\Каталог Concrete\Фото каталог 2020\фото6.jpg]
	13
	100
	143
	86

	Камень стеновой 
пустотелый с пазами
«рваный камень»  
КСЛ-ПР-ПС-39, М150-200
	390х195х188
[image: ]
	24
	60
	69
	176

	Облицовочная плитка «Рваный камень»
	250х120х44;
[image: C:\Работа\Сайт\Картинки\rvan_kam.jpg]250х60х88

	2,6
	-
	33,3 
в 1 м.кв
	44

	Стеновые блоки и кирпичи  производятся методом полусухого вибропрессования по  ТУ 2661-001-46662516-2017 
и ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые».
Технические характеристики: прочность бетона В10-В30 (М150-М400); морозостойкость F75-F200.
По техзаданию Заказчика изготовим блоки и кирпичи с другими техническими характеристиками.
Кирпичи и камни отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч-пленка и пропиленовая лента.
!!!  Стоимость поддона с упаковкой – 600 руб/шт.  Отгрузка - кратно 1 поддону  !!!




	Вибропрессованные изделия: БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ                                                                                   (ТУ 2661-001-46662516-2017)
Гарантийный срок - 3 года

	Наименование, размер            (мм)
	Вид,                             размер                                      (мм)
	Вес 
1 шт (кг)
	Цена с НДС 
за шт. (руб)

	Плита укрепления Б-8
	[image: C:\Users\User\Desktop\92_image.png]500х500х80 

	45
	1 020

	Плита укрепления П-1
	[image: C:\Users\User\Desktop\92_image.png]490х490х100 

	53
	1 200

	Технические характеристики: марка бетона М300 (класс В22,5), морозостойкость F300.
По техзаданию Заказчика изготовим плиты с другими техническими характеристиками.
Плиты отгружаются на поддонах размером 1200х800 мм. Упаковка стрейч-пленка и пропиленовая лента.
Стоимость  1 поддона с упаковкой – 600 руб.  
Производим отгрузки авто и ж/д транспортом.



ООО «ЗТБИ «Конкрит»
г. Верхняя Пышма, ул. Петрова 11 тел: (343) 344-66-05
concrete66@mail.ru          otdelprod2014@mail.ru        www.concrete66.ru      
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